## Zylinderkopf #### Zerlegung/Zusammenbau der Kipphebel und Wellen (Fortsetzung) | 6-36 |

ZUR BEACHTUNG:

- Teile nach dem Ausbau markieren, damit sie an den ursprünglichen Stellen wieder eingebaut werden können.
- Die Kipphebelwellen und Kipphebel überprüfen (siehe Seite 6-38).
- Bei Wiederverwendung müssen die Kipphebel an der ursprünglichen Position eingebaut werden.
- Beim Aus- bzw. Einbau der Kipphebelbaugruppe die Nockenwellenhalterschrauben nicht herausdrehen. Die Schrauben halten die Halter, die Federn und die Kipphebel auf der Welle.
- Vor dem erneuten Zusammenbau alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und Kontaktpunkte schmieren.
- Die Kipphebel mit einem Gummiband zusammenbinden, um sie als Baugruppe zusammenzuhalten.

Motor D16W8:

| GUMMIBAND EINLASSKIPPHEBELBAUGRUPPE EINLASSKIPPHEBELWELLE HÜLSE B FEDER STEUERPLATTE RÜCKHOLFEDER HÜLSE A NOCKENWELLENHALTER Nr. 1 AUSLASSKIPPHEBELARM A Der Buchstabe "A" ist auf den Kipphebel eingestanzt. AUSLASSKIPPHEBELWELLE Der Buchstabe "B" ist auf den Kipphebel eingestanzt. FEDER AUSLASSKIPPHEBEL B NOCKENWELLENHALTER Nr. 5 NOCKENWELLENHALTER Nr. 4 NOCKENWELLENHALTER Nr. 3 NOCKENWELLENHALTER Nr. 2