## Heckklappe #### Auswechseln des Heckklappen-Dichtungsprofils | 20-250 |

Die Heckklappendichtungsleiste (A) herausziehen. Die Ausrichtmarkierung auf der Heckklappendichtungsleiste (B) suchen. Die Ausrichtmarkierung mit der Ausrichtmarkierung in der Mitte der Heckklappenöffnung zur Deckung bringen und die Heckklapppendichtungsleiste überall in der gezeigten Richtung einsetzen. Sicherstellen, daß das Dichtungsgummi nicht zerknittert ist. Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. |  |