## Karosserieelektrik #### ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRS) (Bei Wartungsarbeiten an der Elektrik) |  |

Dieses Modell verfügt über ein SRS, das einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet und einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet, sowie einen Gurtstraffer in den Gurtaufrollern umfaßt; einige Modelle verfügen über Seiten-Airbags in den Vordersitzlehnen. Informationen, die zur sicheren Wartung des SRS notwendig sind, sind im Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A00, auf dieser CD enthalten. Mit einem Sternchen (*) markierte Teile im Inhaltsverzeichnis enthalten SRS-Bauteile oder befinden sich in der Nähe davon. Das Warten, Zerlegen oder Auswechseln dieser Teile erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Werkzeuge; solche Arbeiten dürfen daher nur von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

WARNUNG Sämtliche Wartungsarbeiten am SRS müssen von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, um die volle Funktionstüchtigkeit des SRS zu gewährleisten, das im Falle eines Frontalzusammenstoßes das Leben von Insassen retten und schwere Verletzungen vermeiden helfen kann. Bei unsachgemäßer Wartung einschließlich des falschen Aus- und Einbaus des SRS besteht Verletzungsgefahr durch eine unbeabsichtigte Auslösung der Airbags. Die SRS-Einheit keinen Stößen aussetzen. Andernfalls kann das System während eines Zusammenstoßes versagen, oder die Airbags werden bei Einschalten der Zündung (II) gezündet. Alle SRS-Kabelbäume haben eine gelbe Isolierung. SRS-Komponenten befinden sich in der Lenksäule, der Frontkonsole, der Armaturentafel, in der unteren Armaturentafelverkleidung und in der Armaturentafel über dem Handschuhfach. Keine elektrischen Prüfgeräte an diese Stromkreise anschließen.

a a a