## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Eingangstest des Fernbedienungsempfängers | 22-226 |

1. Die mittlere, untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-79).
2. Die Stereoanlage ausbauen (siehe Seite 22-212).
3. Den 5P-Stecker (A) vom Fernbedienungsempfänger (B) abziehen.

Kabelseite der Klemmenbuchsen

4. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung sind, mit Schritt 5 fortfahren.