## Vorderradaufhängung #### Auswechseln der Kugelgelenkmanschette | 18-16 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdornaufsatz, 07QAD-P0A0100 Die Manschette abnehmen. Die Innenseite der neuen Manschette und Lippe (A) mit frischem Fett füllen. Die untere Hülse der Manschette (B) dabei nicht mit Fett verunreinigen. Das Fett vom kegelförmigen Bereich des Bolzens (C) abwischen und frisches Fett auf den Sockel (D) auftragen. Die Manschette auf dem Kugelgelenkzapfen auftragen, dann leicht zusammendrücken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann. Schmutz oder andere Fremdkörper dürfen nicht in die Manschette eindringen. |  | Die Manschette mit dem Spezialwerkzeug zusammendrücken, bis die Unterseite gleichmäßig um den Achsschenkel (A) herum aufsitzt. Drücken Nach dem Aufsetzen einer Manschette das überschüssige Fett vom freiliegenden Teil des Kugelgelenkbolzens abwischen. Eingeschlossen Luft entweichen lassen, indem leicht auf die Auswölbung der Manschette geklopft wird. Die Manschette nicht fest zusammendrücken, da sie dadurch verformt wird und durch entstehende Vakuum auch verformt bleibt. Vor dem Anschluß sicherstellen, daß keine Einkerbung oder Verformung vorhanden ist.