## Alarmanlage #### Test des Türverriegelungsknopfschalters | 22-262 |

Fahrertür (4-Türer): Die Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 3P-Stecker (A) vom Stellantrieb (B) abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. |  | Beifahrerseite (4-Türer): Die Beifahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 3P-Stecker (A) vom Stellantrieb abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Beifahrerseite: [ ] : Typ RHD Hinten links: Hinten rechts: