## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Achsschenkels (Fortsetzung) | 18-31 |

Der Einbau des Achsschenkels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Zuerst alle Aufhängungsbauteile einbauen und die Schrauben und Muttern leicht anziehen, dann einen Wagenheber unter den Nachlaufquerlenker stellen und die Aufhängung anheben, um sie mit dem Gewicht des Fahrzeugs zu belasten, bevor die Schrauben und Muttern auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente angezogen werden. Die Nockenpositionen der Einstellschraube (A) und der Einstellnocke (B) beim Anziehen auf die markierten Positionen ausrichten. Eine neue selbstsichernde Mutter beim Zusammenbau verwenden. Alle Befestigungsteile mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten anziehen. Eine neue Achsmutter beim Zusammenbau verwenden. Nach dem Anziehen der Achsmutter die Achsmutterschulter mit einem Treibdorn gegen die Achse verstemmen. Vor dem Montieren der Bremsscheibe die Paßfläche der Nabe und die Innenseite der Bremsscheibe reinigen. Eine neue Nabenabdeckung beim Zusammenbau verwenden. Vor dem Montieren des Rades die Paßfläche der Bremsscheibe und die Innenseite des Rads reinigen. Die Radeinstellung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren (siehe Seite 18-4). |  |