## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des oberen Querlenkers | 18-34 |

Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Einen Wagenheber unter den Nachlaufquerlenker stellen und die Aufhängung abstützen. Die Flanschschraube (A) und die Kabelbaumhalterung des Radsensors (B) abnehmen. Die Flanschschrauben (A) herausdrehen und den oberen Querlenker (B) abnehmen. |  | Der Einbau des oberen Querlenkers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Zuerst alle Aufhängungsbauteile einbauen und die Schrauben und Muttern leicht anziehen, dann einen Wagenheber unter den Nachlaufquerlenker stellen und die Aufhängung anheben, um sie mit dem Gewicht des Fahrzeugs zu belasten, bevor die Schrauben und Muttern auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente angezogen werden. Alle Befestigungsteile mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten anziehen. Vor dem Montieren des Rades die Paßfläche der Bremstrommel oder -scheibe und die Innenseite des Rads reinigen. Die Radeinstellung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren (siehe Seite 18-4).