## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Zusammenbau des Hauptbremszylinders (Fortsetzung) | 19-26 |

5-Türer

ZUR BEACHTUNG:

- Beim Auswechseln von Primärkolben, Sekundärkolben oder Hauptbremszylinderkörper das Spiel der Druckstange vor dem Einbau des Hauptbremszylinders prüfen und einstellen (siehe Seite 19-29).
- Alle Teile in Bremsflüssigkeit reinigen und lufttrocknen; alle Kanäle mit Druckluft ausblasen.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind.
- Teile durch neue ersetzen, wenn dies angegeben ist.
- Nur Original-Honda-Bremsflüssigkeit DOT3 verwenden. Durch die Verwendung einer anderen Bremsflüssigkeit kann Korrosion verursacht und die Lebensdauer des Systems verkürzt werden.
- Bremsflüssigkeiten verschiedener Hersteller nicht miteinander mischen, da diese möglicherweise nicht miteinander verträglich sind.
- Bei beschädigter oder verschlissener Bohrung den Hauptbremszylinder auswechseln. Die Bohrung darf nicht gehont oder auf andere Weise nachgearbeitet werden.
- Kolbenmanschetten, Druckmanschette und Hauptbremszylinderbohrung mit sauberer Bremsflüssigkeit befeuchten.
- Das dem Hauptbremszylinderdichtungssatz beiliegende empfohlene Fett verwenden.

1. Die Ausgleichsbehälterdichtung in die Nut des Behälterdeckels einsetzen.
2. Das Sieb und den zusammengebauten Behälterdeckel anbringen.

| SIEB BEHÄLTERDECKEL AUSGLEICHSBEHÄLTERDICHTUNG AUSGLEICHSBEHÄLTER AUSGLEICHSBEHÄLTER- SCHLÄUCHE PRIMÄRKOLBEN SEKUNDÄRKOLBEN O-RING Auswechseln. SEKUNDÄRMANSCHETTE Auswechseln. KOLBENFÜHRUNG SPRENGRING Auswechseln. STANGENDICHTUNG Auswechseln. DOPPELBREMSKRAFT- VERSTÄRKER (7 + 8 in.) TYP EINZELBREMSKRAFTVERSTÄRKER (9 in.) TYP SEKUNDÄRMANSCHETTE Auswechseln. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. DRUCKMANSCHETTE Auswechseln. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. HAUPTBREMSZYLINDER ANSCHLAGSTIFT (nur ABS) GUMMITÜLLE Auswechseln. AUSGLEICHSBEHÄLTER- ANSCHLUSS