## Getriebegehäuse/Schwungscheibengehäuse #### Aus-/Einbau des Lagers der Abtriebsriemenscheibenwelle | 14-359 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Zange für Sicherungsringe, 07LGC-0010100 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 72 x 75 mm, 07746-0010600 ZUR BEACHTUNG: Vor dem Zusammenbau Automatikgetriebeöl auf alle Teile auftragen. Zum Ausbauen des Lagers der Abtriebsriemenscheibenwelle aus dem Getriebegehäuse den Sicherungsring mit dem Spezialwerkzeug weiten, dann das Lager herausschieben. ZUR BEACHTUNG: Den Sicherungsring nur dann entfernen, wenn die Nut im Gehäuse gereinigt werden muß. |  | Die Lager (A) in der dargestellten Richtung einbauen. Den Sicherungsring mit dem Spezialwerkzeug weiten und das Lager teilweise in das Gehäuse einsetzen. Die Zange loslassen, dann das Lager nach unten in das Gehäuse hineinschieben, bis der Sicherungsring in der korrekten Position einrastet. Nach dem Einsetzen des Lagers sicherstellen, daß der Sicherungsring (A) korrekt in den Lager- und Gehäusenuten sitzt und das Stoßspiel des Rings (B) in Ordnung ist.