## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Eingangstest am Steuergerät der Sicherheitsverriegelung (Fortsetzung) | 22-235 |

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
3 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G501, G502, G551). Offener Stromkreis im Kabel
2 | YEL/BLK | Klemme Nr. 2 an Klemme Nr. 7 und Klemme Nr. 6 vorübergehend bei eingeschalteter Zündung (II) an Klemme Nr. 3 anschließen | Die Funktion des Stellantriebs überprüfen: Der Stellantrieb muß verriegeln. | Türverriegelungsstellantrieb defekt Offener Stromkreis im Kabel
7 | LT GRN [GRY]
5 | YEL | Klemme Nr. 5 an Klemme Nr. 6 und Klemme Nr. 7 vorübergehend bei eingeschalteter Zündung (II) an Klemme Nr. 3 anschließen | Die Funktion des Stellantriebs überprüfen: Der Stellantrieb muß entriegeln.
6 | LT GRN/RED [GRY/BLU]
4 | LT GRN/BLK [GRY/RED] | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 4 und Nr. 7 des Stellantriebs prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel

[ ]: Beifahrerseite