## Standard-Bremsenbauteile #### Vorderrad-Bremsbeläge überprüfen und Bremsklötze auswechseln (Fortsetzung) | 19-4 |

Kolben (A) so nach innen drücken, dass der Bremssattel über die Bremsklötze geschoben werden kann. Darauf achten, dass sich die Kolbenmanschette in der richtigen Einbaulage befindet, damit sie beim Herunterschwenken des Bremssattels nicht beschädigt wird. Bremssattel nach unten in Position schwenken. Stiftmanschetten nicht beschädigen, die Schraube (B) einschrauben und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Bremsschlauchhalter am Stoßdämpfer befestigen. Bremspedal mehrmals niedertreten, um sicherzustellen, dass die Bremsen funktionieren. Dann eine Probefahrt durchführen. HINWEIS: Unmittelbar nach dem Auswechseln eines kompletten Satzes von Bremsklötzen kann beim Bremsen ein größerer Pedalhub erforderlich sein. Nachdem das Bremspedal jedoch mehrmals betätigt wurde, stellt sich der normale Pedalhub wieder ein. Nach dem Einbau die Schläuche und Leitungsverbindungen auf Undichtigkeiten überprüfen und bei Bedarf nachziehen. |  | a a a