## Multiplex-Steuersystem #### Systembeschreibung | 22-272 |

Das Multiplex-Steuersystem verfügt über vier interne Funktionen: Multiplexing (Senden von mehreren Signalen gleichzeitig über gemeinsame Kabel) Bereitschaft-/Schlafmodus (läuft nur mit voller Leistung, wenn dies erforderlich ist; schont die Batterie) Ausfallsicherung (behebt oder ignoriert Fehlersignale) Selbstdiagnose (Modus 1 für das System, Modus 2 für Eingangsleitungen) Das System steuert die Funktionen dieser Schaltkreise: Einstiegsleuchtensteuerung Wisch-/Waschanlage (einschließlich Intervall-Scheibenwischer) Verriegelung Zentralverriegelung mit Fernbedienung/Zentralverriegelung Schlüsselwarnsystem |  | Multiplex-Kommunikation Um die Anzahl der Kabelbäume zu reduzieren, werden digitale Signale über gemeinsame Multiplex-Datenübertragungsleitungen und nicht über normale Kabel gesendet. Die Eingangssignale der einzelnen Schalter werden in der Zentraleinheit (CPU) in digitale Signale umgewandelt. Die digitalen Signale werden als serielle Signale vom Sender zum Empfänger gesendet. Die übertragenen Signale werden beim Empfänger in ein Schaltersignal umgewandelt, der das entsprechende Bauteil betätigt oder den Schalter überwacht. Zwischen ECM/PCM und der Instrumentenbaugruppe gibt es exklusive Übertragungsleitungen. Bereitschaft und Schlafmodus Das Multiplex-Steuergerät has Bereitschafts- und Schlaffunktionen, um die Batterie bei ausgeschalteter Zündung zu schonen. Im Schlafmodus funktioniert das Multiplex-Steuergerät nicht (keine Kommunikation und CPU-Steuerung), wenn das System es nicht erfordert. Sobald ein Funktionieren erforderlich ist (z.B., eine Tür wird entriegelt), wird das dazugehörige Steuergerät aktiviert und beginnt mit dem Betrieb. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist und die Fahrer- oder Beifahrertür geöffnet, dann geschlossen wird, geht das Steuergerät mit einer Verzögerung von 10 Sekunden vom Bereitschafts- in den Schlafmodus. Wenn eine Tür geöffnet ist, funktioniert der Schlafmodus nicht. Wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt, funktioniert der Schlafmodus nicht. Sicherheitsfunktion Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, verfügt das Multiplex-Steuersystem über eine Sicherheitsfunktion. Im Sicherheitsmodus wird das Ausgangssignal festgelegt, wenn ein Teil des Systems Störungen aufweist (z.B. ein fehlerhaftes Steuergerät oder Übertragungsleitung). Jedes Steuergerät hat eine Hardware-Sicherheitsfunktion, die bei einer CPU-Störung die Ausgangssignale repariert und eine Software-Sicherheitsfunktion, die die Signale vom gestörten Steuergerät ignoriert und so dem System einen normalen Betrieb ermöglicht.