## Innenverkleidung #### Einbau/Ausbau des Dachhimmels (Fortsetzung) | 20-39 |

Gegebenenfalls die Befestigungsschrauben herausdrehen, dann die Haltegriffhalterung (A) ausbauen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 2 Der Einbau des Dachhimmels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beim Wiedereinbau des Dachhimmels durch die Türöffnung darauf achten, daß er nicht geknickt oder verbogen wird. Ebenso darauf achten, daß die Karosserie nicht zerkratzt wird. Sind die Gewinde an den Schrauben von Sonnenblende und Haltegriff verschlissen, eine übergroße selbstschneidende ET-Schraube verwenden, die extra für diesen Zweck angefertigt wurde. Überprüfen, ob beide Seiten des Dachhimmels sicher an der Verkleidung befestigt sind. |  |