## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-7 |

Das freie Ende des Bands durch die Spitze des handelsüblichen Bandsicherungswerkzeugs KD-3191 oder eines gleichwertigen Produktes (A) bis in den Schlitz auf dem Aufwickeldorn (B) führen. Einen Schraubenschlüssel auf den Aufwickeldorn des Bandsicherungswerkzeugs aufsetzen und das Band so weit festziehen, dass der markierte Punkt (C) auf dem Band gerade an der Clipkante steht. Das Bandsicherungswerkzeug anheben, um das freie Ende des Bandes um 90° zum Clip zu verbiegen. Die Klemme in der Mitte andrücken, dann das Bandende über der Klemme abknicken. |  | Das Bandsicherungswerkzeug abwickeln und das überstehende freie Ende des Bandes so abschneiden, dass noch etwa 5-10 mm aus dem Clip herausstehen. Das Bandende (A) mit einem Hammer flachschlagen. HINWEIS: Sicherstellen, dass Band und Klemme keine anderen Teile berühren und dass sich das Band nicht bewegt. Schmiermittelreste auf den umliegenden Oberflächen entfernen. a a a