## EPS-Komponenten #### Ausbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-98 |

Die Lenkgetriebe-Befestigungsmutter und die Unterlegscheibe an der Getriebe-Befestigungshalterung entfernen. Am Lenkgetriebe ziehen, um es von der Befestigungs-Stiftschraube (A) an der Getriebe-Befestigungshalterung (B) zu lösen. Die drei Befestigungsschrauben und die Halterung entfernen. |  | Das Lenkgetriebe absenken und so drehen, daß die Ritzelwelle nach oben weist. Die Gummitülle (A) der Ritzelwelle oben vom Drehmomentsensor abnehmen. Das Lenkgetriebe vorsichtig zur Felgenbettöffnung auf der Beifahrerseite bewegen. Das Lenkgetriebe auf der Fahrerseite (Ritzelseite) anheben und herausnehmen.