## Kupplung #### Kupplungsgeberzylinder überholen (Fortsetzung) | 12-7 |

HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da dies zu Lackschäden führen kann. Sollte der Lack dennoch mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen, diese sofort mit Wasser abwaschen. Alle Bauteile in Bremsflüssigkeit reinigen und mit Luft trocknen, alle Bohrungen mit Druckluft ausblasen. Vor dem Zusammenbauen sicherstellen, dass alle Teile frei von Staub oder anderen Fremdkörpern sind. Wie angegeben Teile durch neue ersetzen. Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz und andere Fremdkörper verunreinigt werden. Niemals Bremsflüssigkeiten unterschiedlicher Marken mischen, da sie unter Umständen nicht kompatibel sind. Abgelassene Flüssigkeit kein zweites Mal verwenden. Nur Bremsflüssigkeit gemäß DOT 3 oder DOT 4 verwenden. Den Sprengring vom Kupplungsgeberzylinder abstemmen. Den Kolben vorsichtig durch Anlegen von Druckluft an die Öffnung der Kupplungsleitung ausbauen. |  | Die Kolbenbaugruppe in den Kupplungsgeberzylinder einschieben. Den Sprengring in die Nut des Kupplungsgeberzylinders einsetzen. a a a