## Schiebedach #### Überprüfung von Schließkraft und Öffnungszug | 20-62 |

Den Dachhimmel entfernen (siehe Seite 20-68). Überprüfung der Schließkraft: Die Vorderkante der Glasscheibe (B) mit einem Werkstattlappen (A) bedecken und eine Federwaage wie gezeigt anbringen. Von einer zweiten Person den Schalter zum Schließen des Schiebedachs drücken lassen und dabei die Kraft messen, die erforderlich ist, den Schließvorgang aufzuhalten. Die Kraft in dem Moment ablesen, wenn die Glasscheibe sich nicht mehr bewegt, dann sofort den Schalter und die Federwaage loslassen. Schließkraft: 200 - 290 N (20 - 30 kg) Wenn die Kraft nicht der Spezifikation entspricht, muß der Schiebedachmotor ausgewechselt werden (siehe Seite 20-56), dann erneut prüfen: Zahnradbereich und inneren Seilzug auf Bruch und Beschädigung. Wenn der Zahnradbereich gebrochen ist, muß der Motor ausgewechselt werden. Wenn der innere Seilzug beschädigt ist, den Rahmen ausbauen (siehe Seite 20-57), und die Seilzugbaugruppe auswechseln (siehe Seite 20-59). Den Schiebedachmotor (siehe Seite 20-56). Den Motor auswechseln, wenn er nicht oder ungleichmäßig läuft. Den Öffnungszug. Mit Schritt 4 fortfahren. |  | Überprüfung des Öffnungszugs: Die Vorderkante der Glasscheibe mit einem Werkstattlappen (A) schützen. Den Kraftaufwand, der erforderlich ist, um die Glasscheibe zu öffnen, mit einer Federwaage (B) wie dargestellt messen. Wenn die Kraft mehr als 40 N (4 kg) beträgt, folgendes prüfen: Seitenspiel und Einstellung der Glasscheibenhöhe (siehe Seite 20-52. Auf gebrochene oder beschädigte Gleitteile prüfen. Beschädigte Gleitteile auswechseln.