## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-58 |

Stecker TL1o und TR1o (A) von den Steckern TL1i und TR1i (B) abziehen. Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker D1i abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 7 und Nr. 16 des Steckers U1o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Kurzschluß im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B oder die Kabelrolle auswechseln.