## Verglasung #### Windschutzscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-14 |

Seitliche Gummileisten (A), untere Gummileiste (B) und Halter (C) wie gezeigt auf die Innenseite der Windschutzscheibe (D) aufkleben: Darauf achten, dass die Gummileisten und Halter an den Markierungen (E) ausgerichtet sind. Die Windschutzscheibe nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. |  | Das Formteil (A) mit Klebeband (B) auf die Oberkante der Windschutzscheibe (C) kleben: Die Ausrichtmarkierung (D) der Leiste an der Ausrichtmarkierung (E) der Windschutzscheibe ausrichten. Die Windschutzscheibe nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. Befestigungselemente (A), Halter (B, C) und Clips (D) an der Karosserie.anbringen A : Befestigungselement, 2 B : Halter, 2 C : Halter,6 D : Clip, 2 a a a