## Unteres Ventilgehäuse des Getriebes #### Einbau von unterer Ventilgehäusebaugruppe, ATF-Sieb und ATF-Wanne | 14-384 |

Den Magnetkabelbaumstecker (A) mit neuem O-Ring (B) anbringen (eine Schraube) und die untere Ventilgehäusebaugruppe (C) mit drei ATF-Zufuhrleitungen (D) montieren (acht Schrauben). Das ATF-Sieb (E) mit neuem O-Ring (F) installieren (zwei Schrauben). |  | Die ATF-Wanne (A) mit den beiden Paßstiften (B) und einer neuen ATF-Wannendichtung (C) mintieren (14 Schrauben). Den Entlüftungsdeckel (A) an der Entlüftungsleitung (B) so anbringen, daß der daran befindliche Pfeil zum Schwungscheibengehäuse hin zeigt.