## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe (Fortsetzung) | 20-46 |

Die Befestigungselemente (A), wie dargestellt, an der Innenseite der Heckscheibe (B) festkleben: Grundierung (3MN-200 oder Gleichwertiges) auf die Innenseite der Heckscheibe wie dargestellt auftragen. Falls erforderlich, Grundierung (3M N-200 oder Gleichwertiges) an den Stellen auftragen, wo der Klemmensockel der Scheibenantenne (C) aufgeklebt werden soll, dann den Sockel aufkleben: Sicherstellen, daß die Befestigungselemente (und die Klemmensockelabdeckung der Scheibenantenne) auf die Ausrichtmarkierungen (D) ausgerichtet sind. Die Heckscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Schraffierter Bereich: Grundierung hier auftragen |  | Die obere Zierleiste (A), die seitlichen Zierleisten (B) und die untere Zierleiste (C) entlang der Heckscheibenkante festkleben. Die Zierleisten in den genannten Reihenfolge aufkleben. Nach dem Aufkleben der Zierleisten, die Eckenbereiche (E) der Zierleisten wie dargestellt schneiden. Die Heckscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren.