## Servolenkung #### Überprüfung und Einstellung des Generatorriemens (Fortsetzung) | 17-24 |

1. Durchhang-Meßverfahren Überprüfung Eine Kraft von 98 N (10 kg) auf den Riemen aufbringen und den Durchhang zwischen der Riemenscheibe (A) der Servolenkpumpe und der Riemenscheibe (B) der Kurbelwelle messen. Ist der Riemen verschlissen oder beschädigt, muß er ausgewechselt werden. Durchhang:
   Gebrauchter Riemen: | 13,0 - 16,5 mm
   Neuer Riemen: | 9,0 - 11,0 mm
Nach Aufziehen eines neuen Riemens den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. |  | Auswechseln Befestigungsmutter (A) und Kontermutter (B) der Servolenkpumpe lösen. Die Einstellschraube (C) drehen, um die richtige Riemenspannung einzustellen, dann die Befestigungsmutter und die Kontermutter wieder anziehen. Den Motor anlassen und das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen. Dann den Motor abstellen und den Riemendurchhang erneut prüfen.