## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-70 |

DTC P0133: Primäre HO2S (Sonde 1) – Langsame Reaktion ZUR BEACHTUNG: Wenn DTC P0131, P0132 und/oder P0135 gleichzeitig mit DTC P0133 gespeichert werden, zuerst die Fehlersuche für die zuerst aufgeführten DTCs durchführen und dann für DTC P0133. Das ECM/PCM rückstellen (siehe Seite 11-4). Den Motor anlassen. Den Motor mit 3.000 min-1 ohne Last (in Position P oder N) laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt. Das Fahrzeug unter den folgenden Bedingungen probefahren. stetige Geschwindigkeit von 89 km/h A/T in Position D (M/T im 5. Gang) Bis Bereitschaftscode oder zeitweise auftretender DTC P0133 angezeigt wird Mit dem Scanner auf einen zeitweise auftretenden DTC prüfen. Wird der zeitweise auftretende DTC P0133 angezeigt? JA - Die primäre HO2S (Sonde 1) auswechseln. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Auf schlechte Anschlüsse oder lockere Kabel an der primären HO2S (Sonde 1) und am ECM/PCM prüfen. |  |