## Heizung #### Einstellung des Heizungsventilzugs | 21-62 |

4-Türer, 5-Türer, Modell KE ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Von der Unterseite der Motorhaube her, die Seilzugklemme (A) öffnen, dann den Heizungsventilzug (B) vom Heizungsventilarm (C) abtrennen. Unter der Armaturentafel das Heizungsventilzuggehäuse aus der Seilzugklemme (A) lösen und den Heizungsventilzug (B) vom Luftgemischsteuergestänge (C) abtrennen. Den Temperaturwähler bei eingeschalteter Zündung (II) auf MAX COOL stellen. Den Heizungsventilzug (B) wie oben dargestellt am Luftgemischsteuergestänge (C) anbringen. Das Ende des Heizungsventilzuggehäuse gegen den Anschlag (D) halten, dann das Heizungsventilzuggehäuse in die Seilzugklemme (A) einschnappen lassen. |  | Unter der Motorhaube den Heizungsventilarm (C) wie dargestellt in die ganz geschlossene Position bringen und festhalten. Den Heizungsventilzug (B) am Heizungsventilarm anbringen und durch leichtes Ziehen am Heizungsventilzuggehäuse den Seilzug straffen; dann das Heizungsventilzuggehäuse in die Seilzugklemme (A) einschnappen lassen.