## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts | 23-5 |

Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Die Vordersitzgurte auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Die Sicherheitsgurte beim Aus- und Einbau nicht beschädigen. Vordersitz-Sicherheitsgurt Falls ein Radio vorhanden ist, sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Wenn ein Gurtstraffer vorhanden ist, das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den Vordersitz ganz nach vorne schieben. Die Abdeckung des unteren Ankers (A) und die hintere Abdeckung (B) abnehmen. Die untere B-Säulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-64). |  | Die obere Ankerabdeckung (A) entfernen und die obere Langschraube (B) herausdrehen. Falls vorhanden, den Stecker des Gurtstraffers (A) abziehen. Die obere Befestigungsschraube des Aufrollers (B) und die untere Aufrollerschraube (C) herausdrehen, dann den Vordersitzgurt (D) und den Aufroller (E) ausbauen.