## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-32 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
MOTOR | Schmierung |  | Druck- und Ölsumpfschmierung, Trochoidpumpe
Ölpumpen-Fördermenge | bei 6.000 U/min | 36,4 l /Minute
Wasserpumpen-Fördermenge | bei 6.000 U/min | 130 l /Minute
Erforderlicher Kraftstoff (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) | Modelle KQ, KK, KX, KP, KV, KH, KN, KU | UNVERBLEITES Benzin mit 86 ROZ oder höher
Modelle KE, KG, KB | Super BLEIFREI mit 93 ROZ oder höher
Modelle KY, KF, KW, KT | VERBLEITES Benzin mit 86 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 86 ROZ kann auch verwendet werden)
Erforderliches Kraftstoff (5-türiges (in GB produziertes) Modell) | Modell KK | UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ oder höher
Modelle KB, KE, KG, KR | Super BLEIFREI mit 95 ROZ oder höher
Modell KX | UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ oder höher (Benzin mit einer 95 ROZ oder Super BLEIFREI kann auch verwendet werden.)
Modell KY | VERBLEITES Benzin mit 91 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ kann auch verwendet werden)
Erforderlicher Kraftstoff (Coupé) | Modelle KE, KG, KR, KS | UNVERBLEITES Benzin mit 95 ROZ oder höher
Modell KY | VERBLEITES Benzin mit 91 ROZ (UNVERBLEITES Benzin mit 91 ROZ kann auch verwendet werden)
STARTER | Typ |  | Getriebeuntersetzung
Normale Ausgangsleistung |  | 0,8 kW, 1,0 kW, 1,2 kW
Zeitnennwert |  | 30 Sekunden
Drehrichtung |  | Vom Zahnrad her gesehen im Uhrzeigersinn
KUPPLUNG | Kupplung | M/T | Einscheiben-Trockenkupplung (Membranfeder)
A/T | Drehmomentwandler
Kupplungsreibfläche | M/T | 176 cm3
SCHALTGETRIEBE | Typ |  | Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | Motoren D14/D16/D17, T-Türer: 3,142 Andere Motoren 3,461
2. Gang | Motor D14, 4-Türer: 1,750; andere Motoren 1,869
3. Gang | 1,241
4. Gang | Motor D15,Modell KU: 0,911; andere Motoren 0,969
5. Gang | Motor D15,Modell KU: 0,756; andere Motoren 0,805
Rückwärtsgang | 3,230
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4,411
AUTOMATIKGETRIEBE | Typ |  | Elektronische gesteuertes Automatikgetriebe, 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 2,722
2. Gang | Motor D17A2 (Modell KU): 1,516, andere Modelle: 1,468
3. Gang | Motor D17A2, Modell KU: 1,078, andere Modelle: 0,975
4. Gang | Motor D17A2, Modell KU: 1,516, andere Modelle: 0,674
Rückwärtsgang | 1,955
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | Motor D15Y6, Modell KU: 4,066, andere Modelle: 4,357

a a a