## Klimaanlage #### Auswechseln des Verdampfertemperatursensors | 21-83 |

4-Türer ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Den 2P-Stecker (A) vom Verdampfertemperatursensor (B) abziehen, dann den Steckerclip (C) entfernen. Den Verdampfertemperatursensor im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und vorsichtig herausziehen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | 5-Türer, Modell KE Den 2P-Stecker (A) vom Verdampfertemperatursensor (B) abziehen, dann den Steckerclip (C) abnehmen. Die selbstschneidende Schraube herausdrehen und den Verdampfertemperatursensor vorsichtig herausziehen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.