## Schaltgetriebe-Differential #### Überprüfung des Spiels | 13-51 | ## Auswechseln des Achsabtriebsrads/Differentialträgers

Die Differentialbaugruppe auf Prismenblöcke (A) setzen und beide Achsen montieren. Das Spiel beider Ausgleichskegelräder (B) mit einer Meßuhr (C) messen. Liegt das Spiel nicht innerhalb des Sollwerts, den Differentialträger auswechseln. Sollwert (Neu): 0,05 – 0,15 mm |  | Die Schrauben (Linksgewinde) in mehreren Schritten über Kreuz herausdrehen und das Achsabtriebsrad (A) vom Differentialträger (B) abnehmen. Das Achsabtriebsrad montieren, wobei die Fase am Innenumfang zum Träger zeigen muß. Die Schrauben in mehreren Schritten über Kreuz anziehen.