## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der seitlichen Armaturentafel-Belüftungsdüse | 20-221 | Ausbau/Einbau des Getränkehalters

3. ZUR BEACHTUNG: Die Armaturentafel dabei nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Armaturentafel ausbauen (siehe Seite 20-223). Den Lenkungsaufhängungsträger von der Armaturentafel abnehmen (siehe Seite 20-226). Die Schrauben herausdrehen, dann den Luftschacht (A) aus der Armaturentafel (B) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 7
4. Die Schrauben herausdrehen, dann die seitliche Belüftungsdüse (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
2. Der Einbau der seitlichen Belüftungsdüse erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Armaturentafel dabei nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Armaturentafel ausbauen (siehe Seite 20-223). Die Schrauben herausdrehen, dann den Getränkehalter (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Der Einbau des Getränkehalters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.