## Kühlsystem #### Auswechseln des Kühlmittels (Fortsetzung) | 10-9 |

- Die Ablaßschraube (A) auf der Rückseite des Zylinderblocks herausdrehen. Nachdem das Kühlmittel abgelassen worden ist, Flüssigdichtung auf die Ablaßschraubengewinde auftragen, dann die Schraube mit einer neuen Dichtscheibe einsetzen und fest anziehen. Die Kühlerablaßschraube fest anziehen. Den Ausgleichsbehälter ausbauen, entleeren und wieder einbauen. Den Tank bis zur MAX-Markierung (A) mit Honda All Season Frostschutzmittel/Kühlmittel Typ 2 auffüllen. |  | Original-Honda-Alljahreszeiten-Kühlmittel/Kühlmittel Typ 2 in den Kühler bis zur Unterseite des Einfüllstutzens gießen. ZUR BEACHTUNG: Stets Original-Honda-Alljahreszeiten-Kühlmittel/Kühlmittel Typ 2 verwenden.Durch Verwendung eines anderen Kühlmittels kann es zu Korrosion kommen, wodurch das Kühlsystem gestört werden oder ausfallen kann. Original-Honda-Alljahreszeiten-Kühlmittel/Kühlmittel Typ 2 ist eine Mischung aus 50%-Frostschutzmittel und 50% Wasser. Eine Vormischung ist nicht erforderlich. Kühlmittel-Nachfüllmenge [einschließlich des Behältervolumens von 0,4 l]:
  M/T: | 4,0 l
  A/T, HONDA MULTI MATIC: | 3,9 l
Den Kühlerdeckel lose aufsetzen. Die Batterie einbauen. Den Motor anlassen und laufenlassen, bis er Betriebstemperatur erreicht hat (der Kühlerlüfter schaltet mindestens zweimal ein). Den Motor abstellen. Den Kühlmittelstand im Kühler überprüfen, und erforderlichenfalls Original-Honda-Alljahreszeiten-Kühlmittel Typ 2 nachfüllen. Den Kühlerdeckel fest aufschrauben und den Motor erneut laufen lassen und dabei auf Undichtigkeiten prüfen. Den Diebstahlsicherungscode für das Radio eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.