## Scheibenwischer/Waschanlage #### Steuergerät-Eingangstest (Fortsetzung) | 22-173 |

5. Diese Eingangstests bei noch abgezogenen Steckern durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß das Multiplex-Steuergerät defekt sein; den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
J4 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G301) Offener Stromkreis im Kabel
Y6 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G501) Offener Stromkreis im Kabel
B1 | WHT/BLU | Zündung eingeschaltet (II) und Waschanlagenschalter eingeschaltet | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 20 (20 A)[Nr. 20 (30 A)] in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Wisch-/Waschanlagenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel
B6 | BLU/RED | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 20 (20 A)[Nr. 20 (30 A)] in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Wisch-/Waschanlagenschalter defekt Scheibenwischermotor defekt Offener Stromkreis im Kabel
F6 | BLU/WHT | Zündung eingeschaltet (II) | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 20 (20 A)[Nr. 20 (30 A)] in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Scheibenwischermotor defekt Offener Stromkreis im Kabel
X7 | BLU/BLK | Zündung eingeschaltet (II) und Wischerschalter auf INT | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 20 (20 A)[Nr. 20 (30 A)] in Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Wisch-/Waschanlagenschalter defekt Offener Stromkreis im Kabel

[ ]: Modell KE, 5-Türer