## Lenkung #### Ausbau des Lenkrads | 17-6 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt (siehe Seite 23-23), und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Die Vorderräder gerade nach vorn ausrichten, dann den Fahrer-Airbag aus dem Lenkrad ausbauen (siehe Seite 23-165). Den Stecker (A) des Hupenschalters abziehen. Die Lenkradschraube (A) bzw. -mutter lösen (Modell KX). |  | Einen handelsüblichen Lenkradabzieher (A) auf das Lenkrad (B) aufsetzen. Das Lenkrad von der Lenkradwelle lösen, indem an der Druckschraube (C) des Abziehers gedreht wird. Die folgenden Punkte beim Ausbau des Lenkrads beachten: Beim Ausbau des Lenkrads nicht auf das Lenkrad oder die Lenkwelle schlagen. Die Abzieherschrauben (D) nicht mehr als 5 Umdrehungen in die Lenkradnabe einschrauben, weil die Schrauben sonst an die Kabelrolle stoßen und diese beschädigen. Um dies zu verhindern, Kontermuttern auf jeder Abzieherschraube auf eine Höhe von 5 Gewindegängen setzen. Den Lenkradabzieher abnehmen, dann die Lenkradschraube bzw. -mutter (Modell KX) und das Lenkrad von der Lenksäule entfernen.