## Relais #### Leistungsrelaistest | 22-8 |

Mit Hilfe dieser Tabelle den Relaistyp bestimmen, dann den entsprechenden Test durchführen.
Relais | Test
WÄHLHEBELSPERRENRELAIS | Typ mit 5 Klemmen
SCHLÜSSELVERRIEGELUNGS- RELAIS (Modell KG: Tagesfahrleuchten)
Typ mit 5 Klemmen Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn Klemme Nr. 3 und Nr. 5 an Stromversorgung bzw. Masse angeschlossen sind. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 4 darf kein Stromdurchgang bestehen, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. |  |

a a a