## Endabdeckung/Zwischengehäuse #### Einbau von Zwischengehäuse, Rückwärtsbremse und Vorwärtskupplung (Fortsetzung) | 14-379 |

Die Wählschiebergehäuseleitungen A und B mit neuen O-Ringen (C) in das Wählschiebergehäuse (D) und das Zwischengehäuse (E) einsetzen. Die ATF-Zufuhrleitung (F) mit neuen O-Ringen (G) anbringen. Die zwei Paßstifte (H) und die neue Endabdeckungsdichtung (I) am Zwischengehäuse anbringen, dann neue O-Ringe (J) über die ATF-Zufuhrleitungen (K) fügen. Install the end cover (L) (three; 6 mm bolts and 11; 8 mm bolts). |  |