## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Aus- und Einbau des Auspuffkrümmers (Fortsetzung) | 9-6 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

Motor D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17Z1, D17Z3, D17A2:

| DICHTUNG Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHUTZSCHILD 6 x 1,0 mm 98 Nm (1,0 kg-m) AUSPUFFROHR B DICHTUNG Auswechseln. DREIWEGE-KATALYSATOR PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) (Motor D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17Z3, D17A2) 44 Nm (4,5 kg-m) 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. AUSPUFFROHR A DICHTUNG Auswechseln. SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄRE HO2S) (Motor D14Z5, D15Y4, D16W7, D17Z3, D17A2) 44 Nm (4,5 kg-m) SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm 33 N (3,4 kg-m) Auswechseln.