## Heizung #### Überholung der Heizungsbedientafel | 21-52 | Test des Druckschalters

Außer 4-Türer, 5-Türer, Modell KE REGLER HEIZUNGSGEBLÄSESCHALTER GLÜHLAMPEN LUFTGEMISCHSTEUERZUG BETRIEBSARTSTEUERZUG Auswechseln des Luftmisch- und des Betriebsartsteuerzugs Beim Anbringen des Luftmischsteuerzugs den Temperaturregler auf MAX COOL stellen. Beim Anbringen des Betriebsartsteuerzugs den Betriebsartregler auf VENT stellen. Den Steuerzug (A) wie dargestellt am Steuerhebel (B) anbringen. Die Länge zwischen innerem Zug (A) und Seilzuggehäuse (B) auf der Heizungsseite wie dargestellt auf 28 ± 0,3 mm einstellen. Die Länge des Steuerzugs in Schritt 3 eingestellt lassen und den Steuerzug mit der Seilzugklemme festhalten. |  | Außer 4-Türer, 5-Türer, Modell KE In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen.