## M/T Differential #### Spiel überprüfen | 13-61 | Achsantriebsrad/Ausgleichsgehäuse auswechseln

Die Differentialbaugruppe auf Prismenblöcke (A) legen und beide Wellen montieren. Das Spiel beider Ausgleichskegelräder (B) mit einer Messuhr (C) prüfen. Liegt das Spiel nicht innerhalb des Sollwerts, das Ausgleichsgehäuse auswechseln. Sollwert (Neu): 0,05 - 0,15 mm |  | Die Schrauben (Linksgewinde) über Kreuz in mehreren Durchgängen herausdrehen, dann das Achsantriebsrad vom Ausgleichsgehäuse abnehmen. Das Achsantriebsrad so montieren, dass die Fase am Innendurchmesser zum Ausgleichsgehäuse weist. Die Schrauben in mehreren Durchgängen über Kreuz festziehen. a a a