## Sitzheizungen #### Test der Sitzheizung | 22-208 | ## Test des Sitzheizungsrelais

Den Vordersitz ausbauen (siehe Seite 20-87). Den 2P-Stecker (A) des Sitzheizungskabelbaums vom Bodenkabelbaum und den 6P-Stecker (B) vom Sitzheizungsrelais (C) abziehen. Kabelseite der Klemmenbuchsen Klemmenseite der Stecker Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen A1 und B3 sowie A2 und B6 prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, das Sitzpolster auswechseln (siehe Seite 20-87). Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen B1 und B4 sowie B1 und B5 prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, das Sitzpolster auswechseln (siehe Seite 20-87). |  | Den Vordersitz ausbauen (siehe Seite 20-87). Den 6P-Stecker vom Sitzheizungsrelais (A) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 6 und Nr. 5 sowie zwischen Nr. 6 und Nr. 4 prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, das Sitzheizungsrelais auswechseln. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 6 und zwischen Klemme Nr. 3 und Nr. 4 prüfen, wenn Stromversorgung und Masse an Klemme Nr. 6 und Nr. 5 angeschlossen sind. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, das Sitzheizungsrelais auswechseln.