## Automatikgetriebe #### Fahrtest | 14-2 |

Den Motor auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen (Kühlerlüfter läuft an). Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder gegen Wegrollen sichern. Motor anlassen, dann Wählhebel in Stellung bringen, während das Bremspedal niedergetreten wird. Gaspedal durchtreten und plötzlich loslassen. Der Motor darf nicht absterben. Gleichen Test mit Wählhebel in Stellung wiederholen. Den Honda-PGM-Tester (A) anschließen und die PGM-FI Datenliste aufrufen; dann mit Schritt 9 fortfahren. Ist kein PGM-Tester vorhanden, mit Schritt 5 fortfahren. |  | PCM ausbauen und absenken, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 14-6). Ein digitales Mehrfachmessgerät (A) mit konisch zulaufenden Mess-Spitzen (B) anschließen, um die Spannung zwischen Klemme A15 (+) und Klemme A23 (-) oder A24 (-) des PCM (C) zu messen. PCM-ANSCHLUSS A (31P) Kabelseite der Buchsenverbindungen a a a