## Zylinderkopf #### Überprüfung des Ventils | 6-22 |

Das Ventil in folgenden Bereichen messen. Motor D17A2, D17A8, D17A9: Abmessungen der Einlaßventile A Sollwert (Neu): 29,85 - 30,15 mm) B Sollwert (Neu): 118,27 - 118,87 mm C Sollwert (Neu): 5,480 - 5,490 mm C Verschleißgrenze: 5,45 mm Abmessungen der Auslaßventile A Sollwert (Neu): 25,85 - 26,15 mm B Sollwert (Neu): 115,65 - 116,25 mm C Sollwert (Neu): 5,450 - 5,460 mm C Verschleißgrenze: 5,42 mm |  | Motor D17A5: Abmessungen der Einlaßventile A Sollwert (Neu): 29,90 - 30,10 mm B Sollwert (Neu): 118,27 - 118,87 mm C Sollwert (Neu): 5,480 - 5,490 mm C Verschleißgrenze: 5,45 mm Abmessungen der Auslaßventile A Sollwert (Neu): 25,90 - 26,10 mm) B Sollwert (Neu): 115,65 - 116,25 mm C Sollwert (Neu): 5,450 - 5,460 mm C Verschleißgrenze: 5,42 mm