## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-6 |

Den Stecker (A) der primären beheizten Lambda-Sonde (primäre HO2S) und den Stecker (B) der sekundären beheizten Lambda-Sonde (sekundäre HO2S) abziehen, dann das Auspuffrohr A/den Dreiwege-Katalysator (TWC) (C) ausbauen (außer Motor D17A5). Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen, dann den Schaltsteuerzug (B) (A/T) entfernen. Die Kurbelgelenke des unteren Aufhängungsträgers und die Druckstangen entfernen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 18-32). Die Antriebswellen ausbauen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 16-3). Alle präzisionsgefertigten Oberflächen mit sauberem Motoröl bestreichen. Plastiktüten über die Antriebswellenenden stülpen. |  | Den Flaschenzug absenken. Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C) und den Heizungssschlauch (D) abziehen. Den Heizungsschlauch abnehmen.