## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Frontstoßfängers | 20-104 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Frontstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Frontstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Frontstoßfänger wie gezeigt abnehmen.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls sicherstellen, daß der Stecker des Nebelscheinwerfers korrekt eingesteckt und der Scheinwerfer-Waschanlagenschlauch korrekt angeschlossen wird.
- Sicherstellen, daß der Frontstoßfänger auf beiden Seiten in die Haken der seitlichen Distanzstücke und in die oberen Träger einhakt.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

  Lage der Befestigungen
  A: Schraube, 2 | B : Schraube, 2 | C: Schraube, 4 | D : Clip, 8 oder 10 | E : Clip, 2
  | STOSSDÄMPFER (bei einigen Modellen) HAKEN HAKEN SEITLICHES DISTANZSTÜCK OBERER TRÄGER INNERER KOTFLÜGEL VORNE WASCHANLAGENSCHLAUCH (bei einigen Modellen) FRONTSTOSSFÄNGER Gegebenenfalls den Stecker des Nebelscheinwerfers und den Scheinwerfer-Waschanlagenschlauch abziehen. Ohne Frontspoiler. FRONTSPOILER (bei einigen Modellen) SPOILERPLATTE STAHLPLATTE SPOILER STOSSFÄNGER Ohne Frontspoiler