## Antriebsstrang/Achse #### Zwischenwelle ausbauen (Fortsetzung) | 16-19 | Zwischenwelle zerlegen

Zwischenwelle (A) vom Differential abbauen. Um Beschädigung der Differential-Öldichtung (B) zu vermeiden, die Zwischenwelle waagerecht halten, bis sie aus dem Differential herausgehoben wurde. |  | Spezialwerkzeuge Treibdorn für Dichtring, 07947-SB00100 Antriebswellenstütze, 07NAF-SR30101 Anschlagring (A), äußere Dichtung (B) und äußeren Sprengring (C) ausbauen. Mit einer Presse die Zwischenwelle (A) aus dem Zwischenwellenlager (B) drücken. Darauf achten, dass beim Zerlegen die Metallringe (C) auf der Zwischenwelle nicht beschädigt werden. a a a