## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-18 |

Zur Befestigung des Bürstenhalters (B) die Endabdeckung (A) des Anlassers montieren. |  | Zusammenbau des Anlassers (Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe) Den Anker in das Gehäuse einsetzen und die Bürsten in den Halter einsetzen. Jede Bürstenfeder mit einem Schraubendreher zurückbiegen. Dann die Bürste (A) und den Isolator (B) in den Halter einsetzen und den Isolator nach unten drücken. ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen. Die Endabdeckung anbringen.

a a a