## Schaltgetriebe #### Getriebeeinbau (Fortsetzung) | 13-10 |

Den Vorderradaufhängungs-Fahrschemel (A) in der ursprünglichen Position montieren, dabei die beim Ausbau angebrachten Markierungen (B) entsprechend ausrichten. Die hintere Getriebeaufhängungshalterung (A) und die hintere Getriebeaufhängung (B) montieren. |  | Die drei Befestigungsschrauben für die hintere Getriebeaufhängung einsetzen. Die Antriebswellen montieren (siehe Seite 16-18). Das Auspuffrohr A montieren (siehe Schritt 14 auf Seite 5-16). Den Spritzschutz wieder anbringen.