## Schaltgetriebe #### Spiel der Vorgelegewellen-Baugruppe überprüfen | 13-34 |

Das Spiel zwischen 1. Gangrad (A) und der Distanzhülse (B) mit einer Fühllehre (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 2 fortfahren. Sollwert: 0,06 - 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm Die Dicke der Abstandshülse messen. Wenn die Dicke unter dem Sollwert liegt, die Distanzhülse auswechseln. Liegt die Dicke innerhalb der Toleranzgrenzen, mit Schritt 3 fortfahren. Sollwert: 23,03 - 23,08 mm |  | Die Dicke des 1. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 1. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 1. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 1. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 1./2. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 22,92- 22,97 mm Verschleißgrenze: 22,87 mm Das Spiel zwischen dem 2. Gangrad (A) und dem 3. Gangrad (B) mit einer Fühllehre (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 5 fortfahren. Sollwert: 0,06- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm a a a