## Verglasung #### Windschutzscheibe austauschen | 20-12 |

HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Beim Ausbau der Scheibe mit Klavierdraht Augenschutz tragen. Um eine Beschädigung der Sitze zu vermeiden, Sitzschoner verwenden. Glasklebersatz Teile-Nr. 08C73-X0230N verwenden. Folgende Teile ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD: Rückspiegel (siehe Seite 20-173) Scheibenwischerarme (siehe Seite 22-179) Seitenverkleidung (A) nach oben ziehen, um die Clips (B) aus den Haltern (C) zu lösen und Verkleidung nach hinten ziehen, um sie vom Clip (D) zu lösen, dann die Verkleidung von beiden Seiten der Windschutzscheibe nehmen. |  | Windlaufleisten ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 20-252). Die Leiste (A) vom oberen Rand der Windschutzscheibe (B) abmontieren. Gegebenenfalls das Formteil mit einem Schneidemesser abschneiden. Soll die alte Windschutzscheibe wieder eingebaut werden, mit einem Fettstift Ausrichtmarkierungen auf Scheibe und Karosserie anbringen. Vorderteil der Dachverkleidung nach unten ziehen (siehe Seite 20-33). Dachverkleidung nicht übermäßig biegen, sonst kommt es zu Knicken oder Bruch. Um die Kanten der Karosserie und des Armaturenbretts herum Schutzband anbringen. An der Ecke der Scheibe vom Wageninneren her mit einer Ahle ein Loch durch Gummileiste, Kleber und Armaturenbrettdichtung stoßen. Ein Stück Schneidedraht durch die Öffnung führen und jedes Ende um ein Stück Holz wickeln. a a a