## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-159 |

Die Stecker TL1o und TR1o abziehen. Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit abziehen. |  | Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Die Zündung einschalten (II) und 30 Sekunden lang warten. Dann die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Kurzschluß zur Masse in der SRS-Einheit; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Mit Schritt 15 fortfahren. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. Den Stecker F1o (A) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. Die Zündung einschalten (II) und 30 Sekunden lang warten. Dann die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Kurzschluß zur Masse im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Masse in der Leitung der Sicherung Nr. 13 (10A A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum; den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln oder reparieren.