## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-16 |

Das Auspuffrohr A (A) anschließen: dazu neue Dichtungen (B) und neue selbstsichernde Muttern (C) verwenden (Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D16V2, D16W7, D16W8, D17A2, D17A5, D17Z3). C 10 x 1,25 mm 33 Nm (3,4 kg-m) Auswechseln. Den Stecker der primären beheizten Lambdasonde (D) anschließen (Motor D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17A2, D17Z3). Den Stecker der sekundären beheizten Lambdasonde (E) anschließen (Motor D14Z5, D15Y4, D16W7, D17A2). Die Baugruppe Auspuffrohr/Schalldämpfer (A) einbauen; eine neue Dichtung (B) verwenden (Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2). |  | Den Spritzschutz wieder anbringen. Die Vorderreifen/Räder wieder montieren. Den Flaschenzug absenken. Die ATF-Kühlerschläuche wieder anbringen (A/T, Honda Multi Matic).